**Załącznik nr 2**

**Formularz oferty**

**Nazwa i adres Wykonawcy**

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na:

**„*Usługa okresowych kontroli i konserwacji urządzeń instalacji ppoż., zbiornika ppoż., podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, drzwi ppoż zlokalizowanych na terenie nieruchomości MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11 oraz przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie*”**

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za:

|  |
| --- |
| **Część 1 kontrola i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku przy ul. Kordylewskiego 11** |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto**  | **Wartość brutto za 3 lata** |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru Sagitta 250 z oprzyrządowaniem | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Instalacja oddymiania(wykaz i opis w części 1 w załączniku nr 1 - pozycje nr 2, 9, 10, 11). | 1 kpl. |  |  |
| 3. | Czujka optyczna dymu DP-652 | 241 szt. |  |  |
| 4. | Czujka izotopowa dymu DP-652 | 77 szt. |  |  |
| 5. | Czujka temperaturowa typ Apollo | 5 szt. |  |  |
| 6. | Adapter linii bocznej | 20 szt. |  |  |
| 7. | Izolator zwarć IZS 08 | 13 szt. |  |  |
| 8. | Ręczny ostrzegacz typ ROP | 11 szt. |  |  |
| 9 | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PPWP) | 1 szt. |  |  |
| **Razem część 1** |  |
| **Część 2- kontrola i konserwacja drzwi pożarowych i gaśnic w budynku przy ul. Kordylewskiego 11** |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto**  | **Wartość brutto za 3 lata** |
| 1. | techniczny przegląd - konserwacja gaśnicy proszkowej ABC, typ: GP2, | 3 szt. |  |  |
| 2. | techniczny przegląd - konserwacja gaśnicy proszkowej ABC, typ: GP4, | 3 szt. |  |  |
| 3. | techniczny przegląd - konserwacja gaśnicy proszkowej ABC, typ: GP6, | 12 szt. |  |  |
| 4. | techniczny przegląd - konserwacja gaśnicy proszkowej ABC, typ: GP12, | 6 szt. |  |  |
| 5. | naprawa i ładowanie gaśnicy proszkowej ABC typ: GP2,  | 1 szt. |  |  |
| 6. | naprawa i ładowanie gaśnicy proszkowej ABC typ: GP4, | 1 szt. |  |  |
| 7. | naprawa i ładowanie gaśnicy proszkowej ABC typ: GP6, | 1 szt. |  |  |
| 8. | naprawa i ładowanie gaśnicy proszkowej ABC typ: GP12, | 1 szt. |  |  |
| 9. | legalizacja zbiorników gaśnic proszkowych ABC typ: GP6, | 1 szt. |  |  |
| 10. | legalizacja zbiorników gaśnic proszkowych ABC typ: GP12, | 1 szt. |  |  |
| 12. | wykonanie próby ciśnieniowej węża hydrantowego Ø 52(1 raz na czas trwania umowy) | 5 szt. |  |  |
| 13. | Przegląd techniczny drzwi pożarowych  | 46 szt. |  |  |
| 14. | Przegląd i konserwacja suchego pionu | szt. |  |  |
| **Razem część 2** |  |
| **Lokalizacja – nieruchomość ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie** |
| **Część 3 - kontrola i konserwacja urządzeń instalacji oddymiania wraz ze zbiornikiem ppoż. zlokalizowanych przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie** |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość brutto za 3 lata** |
| 1. | Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)  | 13 szt. |  |  |
| 2. | Awaryjne źródło zasilania – akumulatory  | 3 szt. |  |  |
| 3. | Klapy dymowo – wentylacyjne MCR PROLIGHT PLUS | 80 szt. |  |  |
| 4. | Skrzynia alarmowa z nabojem CO2 750g | 16 szt. |  |  |
| 5. | Zbiornik ppoż. naziemny poj. 516 m³ | 1 szt. |  |  |
| **Razem część 3** |  |
| **Część 4 kontrola i konserwacja gaśnic, drzwi pożarowych, hydrantów wew. i zew. zlokalizowanych przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie** |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość brutto za 3 lata** |
| 1. | techniczny przegląd - konserwacja hydrantu zewn. Ø 80 naziemnego | 9 szt. |  |  |
| 2. | techniczny przegląd - konserwacja hydrantu zewn. Ø 80 podziemnego | 2 szt. |  |  |
| 3. | techniczny przegląd - konserwacja hydrantu wew. naściennego Ø 25 | 9 szt. |  |  |
| 4. | wykonanie próby ciśnieniowej węża hydrantowego Ø 25 (1 raz na czas trwania umowy) | 9 szt. |  |  |
| 5. | techniczny przegląd - konserwacja hydrantu wew. naściennego Ø 52 | 91 szt. |  |  |
| 6. | wykonanie próby ciśnieniowej węża hydrantowego Ø 52 (1 raz na czas trwania umowy) | 91 szt. |  |  |
| 7. | techniczny przegląd - konserwacja gaśnicy proszkowej ABC 4 kg,  | 114 szt. |  |  |
| 8. | naprawa i ładowanie gaśnicy proszkowej ABC 4 kg, | 1 szt. |  |  |
| 9. | techniczny przegląd - konserwacja gaśnicy 5 kg Skroplone CO2 ,(55 B – 4 szt., 34 BC – 1 szt.,)  | 5 szt. |  |  |
| 10. | naprawa i ładowanie gaśnicy 5 kg Skroplone CO2, 55 B | 1 szt. |  |  |
| 11. | naprawa i ładowanie gaśnicy 5 kg Skroplone CO2, 34 BC | 1 szt. |  |  |
| 12. | przegląd techniczny drzwi pożarowych  | 34 szt. |  |  |
| **Razem część 4** |  |

*UWAGA!* *Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy należność pieniężna wynikająca z niniejszej umowy na żądanie Wykonawcy ma zostać przesłana na niezweryfikowany rachunek bankowy, Zamawiający niezwłocznie zgłosi ten fakt do właściwego Urzędu Skarbowego.*

2. Oświadczam(y), że:

* akceptuję wszystkie postanowienia oraz warunki określone w zapytaniu ofertowym, projekcie umowy, zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
* oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu ofertowym,
* w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
	+ - 1. Oświadczam(y), że nie jesteśmy powiązaniu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
			2. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu:
* prowadzę (prowadzimy) działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
* posiadam(y) zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia,
* posiadam(y) zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia
1. Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
2. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne warunki formalno-prawne, techniczne i organizacyjne do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. *Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO:*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[[1]](#footnote-1)

................................ dn. ............................

..............................................................

*podpisy i pieczęcie osób upoważnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*

 *(pieczęć Wykonawcy)*

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)