**Załącznik nr 3b do Formularza oferty**

/pieczęć firmy/

 ...........................................................

 ( miejscowość, data )

„**Dostawa samochodów dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ich ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance”**

**CZĘŚĆ 2- dostawa 1 szt. samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz jego ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w zakresie AC, OC, NNW, Assistance**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU**

**Marka samochodu**: ………..……………………………………………..

  **(proszę podać nazwę marki samochodu)**

**Nazwa modelu samochodu:** …………….………………………

 **(proszę podać nazwę modelu samochodu)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane** | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| **1** | **2** | **3** |
| *Wymagane warunki techniczne* |
|  | fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019, model aktualnie wytwarzany przez producenta, |  |
|  | Furgon (blaszak) DMC do 3,5 tony, przystosowany do przewozu min. 3 osób łącznie z kierowcą |  |
|  | spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn.zm) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, |  |
|  | mający homologację, wystawioną zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym, |  |
|  | spełniający wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin (2007/715/EC) w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów, |  |
|  | Nowy, nieużywany, technicznie sprawny. |  |
| **Parametry techniczno-funkcjonalne** |
|  | silnik diesel o pojemności minimum 1950 cm3, o mocy minimum 92 kW (125 KM),  |  |
|  | Skrzynia biegów manualna min. 6 biegów |  |
|  | napęd na przednią oś |  |
|  | długość 4900 – 5600 mm, |  |
|  | szerokość min. 2000 mmwysokość min. 2200 mm |  |
|  | rozstaw osi min. 3000 mm |  |
|  | pojemność zbiornika paliwa min. 60 litrów, |  |
|  | norma emisji spalin min Euro 6 |  |
| 1.      system zapobiegający blokowaniu kół ABS, | posiada / nie posiada\* |
| 2.      system stabilizacji toru jazdy ESP, | posiada / nie posiada\* |
| 3.      układ kierowniczy ze wspomaganiem, | posiada / nie posiada\* |
| 4.      poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, | posiada / nie posiada\* |
| 5.      komputer pokładowy z wyświetlaczem obsługiwanym w języku polskim, | posiada / nie posiada\* |
| 6.      czujniki parkowania min. z tyłu, | posiada / nie posiada\* |
| 7.      kamera cofania, | posiada / nie posiada\* |
| 8.      stacja multimedialna z możliwością podłączenia telefonu przez bluetooth, | posiada / nie posiada\* |
| 9.      radio fabryczne z obsługą CD i mp3, | posiada / nie posiada\* |
| 10.  gniazdo 12V, | posiada / nie posiada\* |
| 11.  kierownica wielofunkcyjna, | posiada / nie posiada\* |
| 12.  immobilizer, | posiada / nie posiada\* |
| 13.  centralny zamek z blokadą antykradzieżową oraz ze zdalnym sterowaniem + min. 2 szt. kluczyków/pilotów, | posiada / nie posiada\* |
| 14.  klimatyzacja, | posiada / nie posiada\* |
| 15.  schowek w desce rozdzielczej zamykany, | posiada / nie posiada\* |
| 16.  fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia, | posiada / nie posiada\* |
| 17.  kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, | posiada / nie posiada\* |
| 18.  lusterka boczne regulowane elektrycznie, | posiada / nie posiada\* |
| 19.  szyby boczne regulowane elektrycznie, | posiada / nie posiada\* |
| 20.  nadwozie przeszklone wyłącznie w kabinie kierowcy, | posiada / nie posiada\* |
| 21.  drzwi boczne przesuwne min. jedne (z prawej strony), | posiada / nie posiada\* |
| 22.  drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne (bez okien), | posiada / nie posiada\* |
| 23.  ścianka działowa między kabiną, a przestrzenią ładunkową pełna (bez okna), | posiada / nie posiada\* |
| 24.  felgi stalowe min. 15” wraz fabrycznie nowym ogumieniem (parametry felg i opon zgodne z zaleceniami producenta pojazdu), | posiada / nie posiada\* |
| 25.  koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z kompletem akcesoriów umożliwiających jego samodzielną wymianę (klucz, podnośnik, itp.), | posiada / nie posiada\* |
| 26.  apteczka spełniająca wymogi normy unijnej DIN 13164, gaśnica samochodowa, trójkąt ostrzegawczy, | posiada / nie posiada\* |
| 27.  kolor nadwozia biały, | posiada / nie posiada\* |
| 28.  kolor tapicerki ciemny, | posiada / nie posiada\* |
| 29.  kolor deski rozdzielczej czarny, | posiada / nie posiada\* |
| 30.  termin gotowości do odbioru – nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. |   |

**UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kol. 3 załącznika nr 3b do „Formularza oferty” wskazał rzeczywiste dane techniczne, jakie posiada oferowany pojazd.**

\* niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_-\_\_\_-2020 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(podpis osoby(osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)*